|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Председатель совета трудового коллектива  «Стройдемонтаждевелопмент»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Савосин Н.Ю.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. | УТВЕРЖДАЮ  Генеральный директор  ООО «Стройдемонтаждевелопмент»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Рабаданов А.Ю.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. |

**Перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда-допуска**

К работам с повышенной опасностью, на производство которых выдается наряд-допуск, относятся:

1) работы в зоне расположения подземных энергетических сетей, газопроводов, нефтепроводов и других подземных коммуникаций и объектов;

2) работы, связанные с разборкой (обрушением) зданий и сооружений, а также укреплением и восстановлением аварийных частей и элементов зданий и сооружений;

3) монтаж и демонтаж технологического оборудования;

4) производство монтажных и ремонтных работ в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего оборудования, а также вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением;

5) монтажные и ремонтные работы на высоте более 1,8 м от уровня пола без применения инвентарных лесов и подмостей;

6) ремонт трубопроводов пара и горячей воды технологического оборудования;

7) работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;

8) электросварочные и газосварочные работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в ямах, в колодцах, в тоннелях;

9) работы по очистке и ремонту воздуховодов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем вентиляции помещений, в которых хранятся сильнодействующие химические и другие опасные вещества;

10) проведение газоопасных работ;

11) проведение огневых работ в пожароопасных и взрывоопасных помещениях;

12) ремонт грузоподъемных машин (кроме колесных и гусеничных самоходных), крановых тележек, подкрановых путей;

13) ремонт вращающихся механизмов;

14) теплоизоляционные работы, нанесение антикоррозийных покрытий;

15) работы с применением подъемных сооружений.

16) работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более.

17) работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м.

Перечень составили:

Начальник ремонтного отдела В.В. Купряков

Специалист по охране труда А.А. Мережко