Приложение № \_\_\_\_

к договору строительного подряда

 № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Акт-допускдля производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства |
|              г. Москва |  |                               11 июня  2022 г. |
| (место составления) |  |  |
| Ремонт кровли административного корпуса Общества с ограниченной ответственностью “Радуга” |
| (наименование действующего производственного объекта) |

Мы, нижеподписавшиеся, представитель застройщика (технического

заказчика), эксплуатирующего действующий объект,

Музыка Владимир Петрович, главный инженер ООО «Радуга»

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

и представитель руководителя действующего предприятия

Фролов Михаил Викторович, главный инженер проекта, ответственный руководитель работ ООО «Фролов»

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

Застройщик (технический заказчик) предоставляет объект

Крыша одноэтажного административного корпуса ООО «Радуга» г. Москва, улица Воронежская, дом 1, строение А.

(наименование объекта, участка, территории) ограниченный координатами, (наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем строительно-монтажных работ под руководством

технического персонала, осуществляющего строительство, на следующий срок:

|  |  |
| --- | --- |
| начало 14 июня 2022 | окончание 16 июня 2022 |

До начала строительного производства необходимо выполнить следующие

мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| Кровельные работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, должны производиться с применением удерживающих, позиционирующих, страховочных систем и (или) систем канатного доступа в соответствии с нарядом-допуском.Производство кровельных работ газопламенным способом следует осуществлять по наряду-допуску, предусматривающему меры безопасности.При выполнении кровельных работ газопламенным способом необходимо выполнять следующие требования безопасности:1) баллоны должны быть установлены вертикально и закреплены в специальных стойках;2) тележки стойки с газовыми баллонами разрешается устанавливать на поверхностях крыши, имеющей уклон до 25%. При выполнении работ на крышах с большим уклоном для стоек с баллонами необходимо устраивать специальные площадки;3) во время работы расстояние от горелок (по горизонтали) до групп баллонов с газом должно быть не менее 10 м, до газопроводов и резинотканевых рукавов - 3 м, до отдельных баллонов - 5 м.Запрещается держать в непосредственной близости от места производства работ с применением горелок легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы.Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным способом, должны быть обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также первичными средствами пожаротушения.Для прохода работников, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20% (12°), а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо применять трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены.Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны малой грузоподъемности должны устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с эксплуатационными документами изготовителя. Подъем груза следует осуществлять в контейнерах или таре.В непосредственной близости от здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ должны быть обозначены границы опасных зон.Не допускается выполнение кровельных работ во время тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы, ветра со скоростью 6 м/сек и более, порывов ветра со скоростью 10 м/сек и более. | 11.06.2022 | Фролов Михаил Викторович, главный инженер проекта, ответственный руководитель работ ООО “Фролов” |

Представитель застройщика (технического застройщика), эксплуатирующего объект \_\_ \_\_*Музыка*\_\_\_\_

                            (подпись)

Представитель руководителя действующего предприятия \_\_\_\_ \_*Фролов*\_\_\_\_

       (подпись)