|  |
| --- |
| Наряд-допуск  на производство работ в местах действия вредных и опасных  производственных факторов |

|  |  |
| --- | --- |
| Выдан 14 июня 2022 г. | |
| Действителен до 16 июня 2022 г. | |
| 1. Руководителю работ | Фролову Михаилу Викторовичу, главному инженеру проекта (далее - ГИП), ответственному руководителю работ (далее - ОРР) |
|  | (фамилия, инициалы, должность) |
| 2. На выполнение работ | кровельные работы: Крыша одноэтажного административного корпуса ООО “Радуга” г. Москва, улица Воронежская, дом 1, строение А. |
|  | (наименование работ, место, условия их выполнения) |
| Начало работ в \_10\_ час. \_00\_ мин. \_14.06.\_\_ 20\_22 г. | |
| Окончание работ в \_17\_ час. \_00\_ мин. \_16.06.\_ 20\_22\_ г. | |
| 3. Вредные и опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства: | |
| 1) движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования, передвигающихся заготовок и строительных материалов;  2) падающие предметы и материалы, самопроизвольно обрушающиеся конструкции зданий и сооружений, оборудования, горных пород и грунтов;  3) расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м, а также при выполнении работ на высоте более 1,8 м при нахождении непосредственно на элементах конструкции или оборудования;  4) повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;  5) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;  6) повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;  7) повышенная влажность воздуха;  8) повышенные уровни статического электричества;  9) повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;  10) токсичные и раздражающие химические вещества, проникающие в организм человека через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки;  11) физические перегрузки;  12) нервно-психические перегрузки. | |
|  | |
| 4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия: | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Работы выполнять в строгом соответствии с ППР.  Кровельные работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, должны производиться с применением удерживающих, позиционирующих, страховочных систем и (или) систем канатного доступа в соответствии с нарядом-допуском.  Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны малой грузоподъемности должны устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с эксплуатационными документами изготовителя.  В непосредственной близости от здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ должны быть обозначены границы опасных зон.  Подъем груза следует осуществлять в контейнерах или таре.  Не допускается выполнение кровельных работ во время тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы, ветра со скоростью 6 м/сек и более, порывов ветра со скоростью 10 м/сек и более. | 14.06.2022 | ОРР Фролов М.В. |

|  |
| --- |
| 5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | При выполнении кровельных работ газопламенным способом необходимо выполнять следующие требования безопасности:  1) баллоны должны быть установлены вертикально и закреплены в специальных стойках;  2) тележки стойки с газовыми баллонами разрешается устанавливать на поверхностях крыши, имеющей уклон до 25%. При выполнении работ на крышах с большим уклоном для стоек с баллонами необходимо устраивать специальные площадки;  3) во время работы расстояние от горелок (по горизонтали) до групп баллонов с газом должно быть не менее 10 м, до газопроводов и резинотканевых рукавов - 3 м, до отдельных баллонов - 5 м.  Запрещается держать в непосредственной близости от места производства работ с применением горелок легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы.  Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным способом, должны быть обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также первичными средствами пожаротушения.  Для прохода работников, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20% (12°), а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо применять трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены. | 14.06.2022 | ОРР Фролов М.В. |

|  |
| --- |
| 6. Состав исполнителей работ: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Профессия (должность), квалификация, группа по электробезопасности | Фамилия и инициалы лица, проводившего инструктаж и ознакомление с условиями работы | Подпись лица, прошедшего инструктаж и ознакомившегося с условиями работ, дата проведения целевого инструктажа |
| Онопа Дмитрий Михайлович | старший мастер кровельного ремонта ответственный исполнитель работ, IV, II группа работ на высоте | ОРР Фролов М.В. | Онопа 14.06.2022 |
| Кусков Андрей Иванович | мастер кровельного ремонта, II группа работ на высоте | ОРР Фролов М.В. | Кусков 14.06.2022 |
| Шипко Евгений Иванович | мастер кровельного ремонта, II группа работ на высоте | ОРР Фролов М.В. | Шипко 14.06.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. Наряд-допуск выдал | Начальник отдела организации капитального ремонта ООО “Фролов” Перкинс Д.В., выдающий наряд, разработчик ППР |
|  | (должность, фамилия, инициалы уполномоченного приказом |
| Перкинс 14.06.2022, 08:30 | |
| работодателя лица, подпись, дата) | |
| Наряд-допуск принял | ОРР Фролов М.В. 14.06.2022, 08:30 |
|  | (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) |
| 8. Письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ имеется. | |

Мероприятия по обеспечению безопасности строительного производства

согласованы Музыка Владимир Петрович, главный инженер ООО «Радуга»

Музыка 14 июня 2022 г., 08.30

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

              (должность, фамилия, инициалы уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

              действующего объекта, подпись, дата)

|  |  |
| --- | --- |
| 9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия, указанные в наряде-допуске, выполнены. | |
| Разрешаю приступить к выполнению работ | ОРР Фролов М.В. 14.06.2022 |
|  | (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) |
| 10. Подпись лица, прошедшего инструктаж и ознакомившегося с условиями работ | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Профессия (должность), квалификация, группа по электробезопасности | Фамилия и инициалы лица, проводившего инструктаж и ознакомление с условиями работы | Подпись лица, прошедшего ежедневный целевой инструктаж и ознакомившегося с условиями работ | | Онопа Дмитрий Михайлович | старший мастер кровельного ремонта ответственный исполнитель работ, IV, II группа работ на высоте | ОРР Фролов М.В. | Онопа 15.06.2022  Онопа 16.06.2022 | | Кусков Андрей Иванович | мастер кровельного ремонта, II группа работ на высоте | ОРР Фролов М.В. | Кусков 15.06.2022  Кусков 16.06.2022 | | Шипко Евгений Иванович | мастер кровельного ремонта, II группа работ на высоте | ОРР Фролов М.В. | Шипко 15.06.2022  Шипко 16.06.2022 | | |
| 11. Изменения в составе исполнителей работ: | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Введен в состав исполнителей работ | Выведен из состава исполнителей работ | Дата, время | Фамилия, инициалы лица, разрешившего произвести изменения в составе исполнителей работ, подпись |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 12. Наряд-допуск продлен до |  |
|  | (дата, подпись лица, |
|  | |
| выдавшего наряд-допуск) | |
| Разрешаю продолжить выполнение работ |  |
|  | (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) |
| 13. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Работники выведены. Наряд-допуск закрыт. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель работ | ОРР Фролов М.В.  16.06.2022, 17:30 |
|  | (дата, подпись) |
| Лицо, выдавшее наряд-допуск | Перкинс   16.06.2022, 17:30 |
|  | (дата, подпись) |