**Таблица. Кому необходимо присваивать группы по электробезопасности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Группа** | **Кому присвоить** | **Пример** |
| **1** | Неэлектротехнический персонал.  К ним относятся сотрудники, которые не обслуживают электрооборудование, но у них есть опасность поражения электрическим током | Офисные работники, уборщики служебных помещений и т.д. |
| **2** | Электротехнический персонал.  Сотрудники которые обслуживают электроустановку без права ее подключения и отключения | Уборщик электроустановок, водители погрузчика, водитель автомобиля и т.д. |
| **3** | Электротехнический и электротехнологический персонал.  Работники, в обязанности которых входит самостоятельное подключение, обслуживание и отключение установки с напряжением до 1000 В. | Электромонтер, электрик, электрогазосварщик и т.д. |
| **4** | Электротехнический персонал, включая руководящий состав организации, инженерно-технических работников.  Это сотрудники, которые организовывают, руководят, а также контролируют работы в электроустановках | Производитель работ, который выдает наряд-допуск, главный энергетик, главный инженер |
| **5 с правом инспектирования** | Неэлектротехнический персонал.  Сотрудники, которые контролируют и занимаются техническим надзором за проведением работ в электроустановках до и выше 1 кВ (кроме предприятий электроэнергетики).  **Важно!** Сами работы в электроустановках не проводят. | Специалист по охране труда |
| **5** | Электротехнический персонал.  Руководящий состав организации, специалисты, инженерно-технические работники. Сотрудники, которые организуют, руководят, а также выполняют контроль и технический надзор за проведением работ в электроустановках до и выше 1 кВ, в том числе на предприятиях электроэнергетики | Главный энергетик, энергетик, специалист по охране труда на предприятиях электроэнергетики |