Приложение № \_\_\_

 к договору строительного подряда

№\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта**

|  |
| --- |
| кровельные работы: крыша одноэтажного административного корпуса ООО “Радуга” г. Москва, улица Воронежская, дом 1, строение А. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ к началу строительства

(наименование объекта)

"\_13\_" \_июня\_\_ 20\_22\_ г.

    Комиссия в составе:

    руководителя (директора) строящегося объекта (технического надзора заказчика-застройщика)

Музыка Владимир Петрович, главный инженер ООО «Радуга»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                (фамилия, инициалы, должность)

    представителя генеральной, подрядной строительной организации

Фролов Михаил Викторович, главный инженер проекта, ответственный руководитель работ ООО «Фролов»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (название организации, фамилия, инициалы, должность)

    произвела освидетельствование внеплощадочных и внутриплощадочных

подготовительных работ, в том числе по обеспечению санитарно-бытового

обслуживания работников, выполненных по состоянию на "\_13\_" \_июня\_\_\_ \_2022\_ г.,

на соответствие их требованиям безопасности труда и составила настоящий акт

о нижеследующем.

    1. К освидетельствованию предъявлены работы

Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным способом, обеспечены 2 (двумя) эвакуационными выходами (лестницами), а также первичными средствами пожаротушения: огнетушителем переносным 50 л, кошмой, щитом пожарным. Выдержаны расстояния от горелок (по горизонтали) до групп баллонов с газом- 10 м, до газопроводов и резинотканевых рукавов - 3 м, до отдельных баллонов - 5 м.

Для прохода работников, выполняющих работы на крыше установлены трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы прочно закреплены. Установлены защитные и сигнальные ограждения. Проверена исправность СИЗ для работ на высоте.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работников).

     2. Работы выполнены в объемах, установленных организационно-технологической документацией на производство работ

Проект производства работ № 4343 от 06.06.2022 разработчик: Начальник отдела организации капитального ремонта ООО «Фролов» Перкинс Д.В., выдающий наряд, разработчик ППР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование организаций, разработчиков организационно-технологической документации, N чертежей и дата их составления)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            3. В представленных работах отсутствуют (или допущены) отклонения от

установленных требований охраны труда

отсутствуют

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(при наличии отклонений указывается, требования каких нормативных документов нарушены)

    4. Решение комиссии.

    Работы выполнены в полном объеме и в соответствии с установленными

требованиями охраны труда.

    На основании изложенного разрешается производство основных

строительных, монтажных и специальных строительных работ на данном объекте.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель строящегося объекта (технического надзора заказчика-застройщика) |  | Музыка |
|  | (подпись) |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  | Фролов |
|  |  | (подпись) |